LUXORplug

V1.0.5 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.4 
•	Diverse Anpassungen bezüglich der neuen Version für die IP1
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.3.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.5 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.4 
•	Various adjustments regarding the new version for the IP1
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.3.2)
	
_________________________________________________________________________________________

V1.0.4 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.3 
•	Funktionen der Wetterstation werden jetzt ausgeblendet wenn kein Gerät im Projekt vorhanden ist
•	Geräteliste mit allen Funktionen steht jetzt im  Menü "Anlage" zur Verfügung 
•	Diverse Fehler behoben: Vergabe doppelter Adressen, Zuordnung eines Auslösers für Umschaltung H / K 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.4 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.3 
•	Functions of the weather station are now hidden if there is no device in the project	
•	Device list with all functions is now available in the "System" menu
	Various bugs fixes: allocation of duplicated addresses, assignment of a trigger for switching H / K	

_________________________________________________________________________________________


V1.0.3 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.2 
•	Die externen Eingänge der Geräte LUXORliving J1 und D1 reagieren jetzt auf einen kurzen Tastendruck
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.2)
	Optimierung beim Speichern von Szenen oder Schaltzeiten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.3 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.2 
•	The external inputs of the devices LUXORliving J1 and D1 now react to a short keystroke
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.2)
	Improvement regarding storage of scenes and time switches.

_________________________________________________________________________________________

V1.0.2 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.1 (V0.049)
•	Möglichkeit einer Gruppenbildung der Heizugskanäle
•	Gerätekatalog erweitert um LUXORliving S1, J1 und D1
•	Erweiterung der Icon-Auswahl
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.2 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.1 (V0.049)
•	Heating group support
•	Includes new devices LUXORliving S1, J1 and D1
•	Extended Icon library
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.1)


_________________________________________________________________________________________

V1.0.1 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.0 (V0.038)
•	Gerätekatalog erweitert um LUXORliving H6 24V
•	Neue Sprachen Ungarisch und Ukrainisch eingefügt
•	Jalousiefunktion: Verhalten bei "Sicherheit Ende" wurde geändert auf Verhalten "Wie vor Sicherheit"
•	Erzwungener Download einer unveränderten PRojektdatei (Überschreiben der Geräte)
•	Indikator für Passwortsicherheit eingefügt
•	Default-Passwort muss vom Benutzer geändert werden
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.0)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.1 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.0 (V0.038)
•	Includes new Heating actuator LUXORliving H6 24V
•	New languages Hungarian and Ukrainian
•	Modified behaviour of blinds at “Safety end”
•	Add the possibility to force a download even if the project didn't change
•	Add indicator for password strength
•	Replacing default password is enforced
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.0)

_________________________________________________________________________________________


V1.0.0 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V0.032
•	Projektübersicht und Dokumentation
•	Temperaturerfassung über C3+C4 der Tasterschnittstelle LUXORliving T4 und T8
•	Automatische Nachführung der Lamellenposition nach Ausführung der Position Höhe
•	Diverse Verbesserungen
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.1.2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.0 (64 and 32 Bits)
Changes since V0.032
•	Project overview and documentation
•	Temperature measurement via push button interfaces (C3+C4 with T4/T8)
•	Automatic execution of the lamella position after the height positioning
•	Various improvements
•	Includes Update for System centre LUXORliving IP1 (v1.1.2)

_________________________________________________________________________________________

